URSPRUNG Wasser + Technik I Heustraße 6 I 89269 Vöhringen

Ausschreibungstext / Leistungsverzeichnis: 3.1 PROLINE 25

**3.1 PROLINE 25**

BESCHREIBUNG

Wasserenthärter-System der neuen Generation. Kompaktes

Gehäuse mit abnehmbarem Deckel und von oben bedienbarer,

elektronischen Steuerung. Das System besteht aus einer GfK-Flasche

sowie einem Polyethylen Kabinett und einem WS180-HE Ventil,

elektronisch vorprogrammiert. Das Sole- sowie das Bypass-Ventil

ist im Steuerventil integriert.

Statusinformationen zu:

- Start / Zeitplan einer Regeneration

- Verfügbarkeit enthärtetes Wasser

- Uhrzeit und Datumsanzeige

Das System bietet außerdem 3 integrierte Kapazitätsstufen

sowie einer Gegenstromregeneration für höchste Wirtschaftlichkeit.

-Optional mit Pentair-Chlordesinfektionseinheit.

BEZEICHNUNG Wasserenthärter **3.1 PROLINE 25** (2 – 12 Personen)

LIEFERANT URSPRUNG. Wasser & Technik

Hotline: 0800 – 8777 864 (gebührenfrei)

[info@ursprung-pro.de](mailto:info@ursprung-pro.de)

[www.ursprung-pro.de](http://www.ursprung-pro.de)

SPEZIFIKATIONEN

Max. Durchflussmenge: 1,8 m³/h

Harzvolumen: 25 L

Salztank: 75 kg

Anschluss: 1,0“

Min. Druck: 2,5 bar

Max. Druck: 8,5 bar

Arbeitstemperatur: 4 – 35 °C

Stromversorgung: 220V – 12V/50Hz (Transformator)

Salzverbrauch: 1,5 kg (niedrigste Kapazitätsstufe)

Maße in mm (HxBxT): 1110 x 360 x 530

PREIS

Preis System: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Preis Montage: Std.\_\_\_ Lohn\_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

Übertrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €