**Ausschreibungstext / Leistungsverzeichnis Simplex 45l (1“)**

**Simplex 45l (1“)**

Beschreibung:

Wasserenthärter-System der neuen Generation.

Das System besteht aus einer GfK-Flasche und einem WS180-HE Ventil, elektronisch vorprogrammiert. Das Sole- sowie das Bypass-Ventil ist im Steuerventil integriert.

Statusinformationen zu:

Start / Zeitplan einer Regeneration, Verfügbarkeit enthärtetes Wasser, Wasserverbrauch in Echtzeit, Uhrzeit und Datumsanzeige, Urlaubsmodus und bietet eine Gegenstromregeneration für höchste Wirtschaftlichkeit.

(Optional mit Pentair-Chlordesinfektionseinheit)

**Wasserenthärter**

**Bezeichnung:** **Simplex 45l (1“)**

Für bis zu ca. 750 m³/Jahr

Lieferant: URSPRUNG Wasser & Technik

 0800 – 8777 864 / gebührenfrei
 www.ursprung-wasser.de

Spezifikationen :

Max. Durchflussmenge: 3,5 m³/Std.

Harzvolumen: 45 L

Anschluss: 1“

Flaschenanschluss 2,52

min Druck 2,5 bar

max Druck 8,5 bar

Arbeitstemperatur 4 – 35 °C

Stromversorgung 220V – 12 V

Transformator

Salzverbrauch/Regeneration 2,4 kg

 (niedrigste Kapazitätsstufe)

Maße in mm (HxD)

Enthärter 45l - 1531 x 268

Salztank 350l - 1275 x 740

Preis System: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

 Übertrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €