**Ausschreibungstext / Leistungsverzeichnis Simplex 200L (1 1/2“)**

**Simplex 200L (1 1/2“)**

Beschreibung:

Wasserenthärter-System der neuen Generation mit Multifarbdisplay.

Das System besteht aus einer GfK-Flasche und einem High-Performance Ventil, elektronisch vorprogrammiert. Das Sole-Ventil ist im Steuerventil integriert.

Statusinformationen zu:

Start / Zeitplan einer Regeneration, Verfügbarkeit enthärtetes Wasser, Wasserverbrauch in Echtzeit, Uhrzeit und Datumsanzeige. Weiterhin ist das System personalisierbar und bietet eine Gegenstromregeneration für höchste Wirtschaftlichkeit.

(Optional mit Pentair-Chlordesinfektionseinheit)

**Wasserenthärter**

**Bezeichnung:** **Simplex 200L (1 1/2“)**

Für bis zu ca. 4.500 m³/Jahr

Lieferant: URSPRUNG Wasser & Technik

 0800 – 8777 864 / gebührenfrei
 www.ursprung-pro.de

Spezifikationen :

Max. Durchflussmenge: ca. 9,0 m³/Std.

Optimale Durchflussmenge: ca. 7,0 m³/Std.

Harzvolumen: 200 L

Anschluss: 1 1/2“

Flaschenanschluss 2,52

min. Druck 2,0 bar

max. Druck 8,5 bar

Arbeitstemperatur 4 – 40 °C

Stromversorgung 220V – 12 V

(Transformator)

Salzverbrauch/Regeneration ca. 19,2 kg

 (niedrigste Kapazitätsstufe)

Maße in mm (h x d)

Enthärter 200L 2124 x 555

Salztank 1230 x 760

Preis System: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €

 Übertrag: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ €